Mini-Solar 1,5/2,5 mm²
na odblankovanie a odizolovanie bežných fotovoltaických káblov s prierezom 1,5 & 2,5 mm²

Informácie o výrobku
na odblankovanie a odizolovanie bežných fotovoltaických káblov, ako je H1Z2Z2-K, s prierezom 1,5 & 2,5 mm² I s integrovaným bočným rezačom

Odblankovač Mini-Solar 1,5/2,5 mm² umožňuje rýchle a jednoduché odizolovanie solárnych káblov 
s prierezom vodiča 1,5 alebo 6,0 mm². Hĺbku rezu nie je potrebné nastavovať. Nástroj má integrovaný 
dĺžkový doraz od 6 do 28 mm. Odblankovač vystužený sklenenými vláknami má aj ľahko prístupný 
bočný rezač na káble do 10 mm². Použitie nástroja Solar vždy poskytuje presný tvar rezu pri odizolovaní. 
Mini Solar 1,5/2,5 mm² je navyše možné uzamknúť a uložiť, aby sa ušetrilo miesto.