Mini-Solar 4/6 mm²
na odblankovanie a odizolovanie bežných fotovoltaických káblov s prierezom 4 a 6 mm²

Informácie o výrobku
na odblankovanie a odizolovanie bežných fotovoltaických káblov, ako je H1Z2Z2-K, 
s prierezom 4 & 6 mm² I s integrovaným bočným rezačom

Odblankovač Mini-Solar 4/6 mm² umožňuje rýchle a jednoduché odizolovanie solárnych 
káblov s prierezom vodiča 4,0 alebo 6,0 mm². Hĺbku rezu nie je potrebné nastavovať. 
Nástroj má integrovaný dĺžkový doraz od 6 do 28 mm. Odblankovač vystužený sklenenými 
vláknami má aj ľahko prístupný bočný rezač na káble do 10 mm². Použitie nástroja Solar 
vždy poskytuje presný tvar rezu pri odizolovaní. Mini Solar 4/6 mm² je navyše možné uzamknúť 
a uložiť, aby sa ušetrilo miesto.