Odizolovacie kliešte No. 5 Solar Pro
na odblankovanie a odizolovanie bežných fotovoltaických káblov s prierezom 1,5 - 10 mm²

Informácie o výrobku
špeciálny nástroj na odblankovanie a odizolovanie bežných káblov v solárnom sektore I veľký, 
výkonný pracovný rozsah od 1,5 mm² - 10 mm² I presná práca vďaka nastaviteľnému dĺžkovému 
dorazu (5 - 25 mm) I integrovaný, ľahko prístupný bočný rezač do Ø 3 mm Cu/Al I ergonomicky tvarovaná, 
protišmyková viackomponentná rukoväť

Automatické kliešte sa používajú na odizolovanie všetkých štandardných solárnych káblov, 
ako sú H1Z2Z2-K od 1,5 do 10 mm². Nastaviteľný dĺžkový doraz od 5 do 25 mm umožňuje 
veľmi presnú a precíznu prácu. Čepele odizolovacích klieští No. 5 Solar Pro boli dodatočne 
spevnené, takže viacvrstvovú pogumovanú izoláciu možno bez problémov odstrániť. V prípade 
potreby je možné odstrániť aj dĺžkový doraz. Kliešte sa automaticky prispôsobia príslušnému 
prierezu vodiča - takže nie je potrebné žiadne manuálne nastavovanie. V kliešťach je integrovaný 
bočný rezač, ktorý je vhodný na medené a hliníkové vodiče s priemerom do troch milimetrov. 
Vďaka štíhlej konštrukcii nástroja sa dajú kliešte používať aj v ťažko prístupných pracovných 
oblastiach, napríklad na solárnych moduloch alebo meničoch. Mechanizmus klieští má veľmi 
hladký chod a v testoch sa ukázal ako odolný a spoľahlivý. Kliešte majú protišmykovú viackomponentnú 
rukoväť v žlto-čiernom dizajne "Ice-Crack". Odizolovacie kliešte má očko, ku ktorému sa dá pripevniť 
popruh, aby sa zabránilo jeho pádu, a je vybavený štítkom, aby sa nástroj mohol personalizovať. 
Kliešte sa dajú aj uzamknúť, čo umožňuje ich uloženie a šetrí miesto. Rovnako ako pri všetkých 
odizolovacích kliešťach No. 5, sú galvanicky pozinkované čepele vymeniteľné.